| DDT4ALL(FULL) | |
| --- | --- |
| БЛОКИ  X38 - FLUENCE | |
| 1) Открытие багажника с кнопки пульта (долгим нажатием) | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - RKE\_BTN\_TAILGATE\_OPENING\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Открытие багажника с кнопки в салоне | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - BTN\_TAILGATE\_OPENING\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Отключение автоматического добавочного вытирания капель дворниками | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Front Wiper;  4 - Front Wiper - Configuration;  5 - FRONT\_DROP\_WIPE\_CF = without;  6 - Send. |
| 1) При остановке машины щётки меняют скорость движения с быстрой на медленную | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Front Wiper;  4 - Front Wiper - Configuration;  5 - SWITCH\_HI2LO\_LO2INT\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Активация закрытия стекол с пульта ( 2-3 нажатия закрытия) | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Window Control;  4 - Window Control - Configuration;  5 - AUTO\_WINDOW\_CLOSING\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Активация функции света сопровождения | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - External Lights;  4 - External Lights - Configuration;  5 - FOLLOW\_ME\_HOME\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) При включении дальнего света, ближний свет остается включенным | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - External Lights;  4 - External Lights - Configuration;  5 - DUAL\_BULBS\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Активация ДХО | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - External Lights;  4 - External Lights - Configuration;  5 - DRL\_ACTIVE\_CF = DRL activated;  6 - Send. |
| 1) Подсказка о переключении передачи МКПП | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - External Lights;  4 - External Lights - Configuration;  5 - SHIFT\_UP\_HEADLAMPS\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Активация режима экономии заряда  Проверить. Что-то связано с режимом сохранения заряда аккумулятора, либо это когда машина не закрыта 15 мин магнитола и всё остальное работает, либо при закрытии оставленный свет гаснет. | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - External Lights;  4 - External Lights - Configuration;  5 - BATTERY\_SAVE\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Включение импульсных вежливых поворотников | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Flasher;  4 - Flasher - Configuration;  5 - TPULSE\_CF = true;  6 - Send. |
| 1) Предупреждение при резком торможении  Скорее всего включается мигание аварийки | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Flasher;  4 - Flasher - Configuration;  5 - HAZARD\_WITH\_BRAKE\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Изменить чувствительность датчика света | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - BCM - General;  4 - BCM - General - Configuration;  5 - AUTO\_LIGHT\_SENSITIVITY\_TP = ‘Выбор’;  6 - Send. |
| 1) Активация датчика света | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - BCM - General;  4 - BCM - General - Configuration;  5 - SOLAR\_SENSOR\_FITTED\_AND\_USED\_CF = fitted and used;  6 - Send. |
| 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - External Lights;  4 - External Lights - Configuration;  5 - LIGHT\_SENSOR\_FITTED\_AND\_USED\_CF = fitted and used;  6 - Send. |
| 1) Активация климата | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - CLIM - AC;  4 - CLIM - AC - Configuration;  5 - CH\_ACArchi;  6 - Send. |
| 1) Включение аварийной сигнализации блоком АБС при резком торможении | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - CRASH\_DETECTION\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Активация автоматического закрытия ЦЗ | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - PLANT\_LOCK\_WITH\_SPEED\_CF = with;  6 - Send. |
| 1) Активация блокировки дверей при скорости | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - HIGH LOCK WITH SPEED CF = ‘Скорость’;  6 - Send. |
| 1) Изменение тайм-аута автоматического перезакрытия ЦЗ | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - AUTO\_RELOCK\_TIMEOUT\_CF (min) = ‘min’;  6 - Send. |
| 1) Активация режима антикражи  При нажатии кнопки частично отключается открытие по свободным рукам. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. Первое нажатие открывает дверь водителя, второе все остальные. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - ANTI HIJACK CF = with;  6 - Send. |
| 1) Открытие багажника без открытия ЦЗ | 1 - BCM/UCH;  2 - BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - SEPARATED\_TAILGATE\_OPENING\_CF = with;  6 - Send. |
|  |  |