| DDT4ALL(FULL) | |
| --- | --- |
| БЛОКИ  X95 – MEGANE/SCENIC 3 | |
| 1) Включение функции света сопровождения.  ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ДОСТУПНА К КОМПЛЕКТАЦИИ КОМФОРТ И ГДЕ ЕСТЬ КЛЮЧ-КАРТА.  При выходе из машины моргните дальним светом, и машина будет освещать пространство в течение 30 секунд | 1 - BCM/UCH;  2 – BCM95\_SW25\_V1.1;  3 – External Lights;  4 – External Lights – Configuration;  5 – FOLLOW\_ME\_HOME\_CF = true;  6 – Send. |
| 1) Изменение интервалов работы дворников | 1 - BCM/UCH;  2 – BCM95\_SW25\_V1.1;  3 – Rear Wiper;  4 – Rear Wiper – Configuration;  5 – Send. |
| Заводские показатели  REAR\_WIPER\_CF = with;  REAR\_DROP\_WIPE\_CF = with;  REAR\_WIPER\_DYNAMIC\_INT\_CF = with;  Стоя на месте: REAR\_WIPER\_PROTECTION\_TM\_CF (sec) =  От 0 - …: REAR\_WIPER\_INT\_SPEED\_THRESH\_CF(1) (km/h) =  От … - …: REAR\_WIPER\_INT\_SPEED\_THRESH\_CF(2) (km/h) =  От … - …: REAR\_WIPER\_INT\_SPEED\_THRESH\_CF(3) (km/h) =  От 0 - …: REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(1) (sec) =  От … - …: REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(2) (sec) =  От … - …: REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(3) (sec) =  От … - …: REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(4) (sec) = |
| Новые показатели  REAR\_WIPER\_CF = with;  REAR\_DROP\_WIPE\_CF = with;  REAR\_WIPER\_DYNAMIC\_INT\_CF = with;  REAR\_WIPER\_PROTECTION\_TM\_CF (sec) = 6;  REAR\_WIPER\_INT\_SPEED\_THRESH\_CF(1) (km/h) = 20;  REAR\_WIPER\_INT\_SPEED\_THRESH\_CF(2) (km/h) = 40;  REAR\_WIPER\_INT\_SPEED\_THRESH\_CF(3) (km/h) = 70;  REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(1) (sec) = 3;  REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(2) (sec) = 2;  REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(3) (sec) = 1;  REAR\_WIPER\_INT\_VALUES\_TM\_CF(4) (sec) = 1. |
| 1) Включение импульсного вежливого поворотника | 1 - BCM/UCH;  2 – BCM95\_SW25\_V1.1;  3 – Flasher;  4 – Flasher – Configuration;  5 – TPULSE\_CF = true;  6 – Send. |
| 1) Активация режима антикражи  При нажатии кнопки частично отключается открытие по свободным рукам. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. Первое нажатие открывает дверь водителя, второе все остальные. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. | 1 - BCM/UCH;  2 – BCM95\_SW25\_V1.1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - ANTI\_HIJACK\_CF = true;  6 - Send. |