|  |  |
| --- | --- |
| DDT4ALL Dacia | |
| БЛОКИ X52 - LOGAN/SANDERO II | |
| 1) Связь заднего дворника с передним, также с задней передачей;  2) Вежливый поворотник. | 1 - BCM/UCH;  2 - RU BCM T4;  3 - Выбери или заполни;  4 - Сохранить;  5 - Сохранить установки интервала заднего дворника. |
| БК  1) Сигнал не пристегнутого ремня;  2) Часы;  3) Наружная температура;  4) Бортовой компьютер(показания с бензином);  5) Подсказки переключения передач;  6) Постоянное фоновое освещение(приборная панель). | 1 - Cluster/TDB;  2 - RU CLUSTER;  3 - Выбор;  4 - Запись;  5 - Сохранить. |
| 1) Порог срабатывания датчика давления масла. (Сток 2000 об/мин, ставлю на 800 об/мин). | 1 - Cluster/TDB;  2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5;  3 - GENERAL CONFIGURATION;  4 - Configuration Entretien et Odométrie;  5 - Oil\_Pressure\_Threshold;  6 - Ecriture = 800;  7 - Pression seuil;  8 - Prise En Compte Des Configurations. |
| 1) Калибровка показателей бензобака | 1 - Cluster/TDB;  2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5;  3 - GAUGING;  4 - Calibration affichage;  5 - Ecriture configuration;  6 - Prise en compte des configurations. |
| Заводские показатели  L2\_1 = 7  L2\_2 = 10  L2\_3 = 17  L2\_4 = 24  L2\_5 = 30  L2\_6 = 36  L2\_7 = 40  L2\_8 = 44 |
| Новые показатели  L2\_1 = 6  L2\_2 = 12  L2\_3 = 18  L2\_4 = 24  L2\_5 = 30  L2\_6 = 36  L2\_7 = 42  L2\_8 = 48 |
| DDT4ALL(FULL) | |
| БЛОКИ X52 - LOGAN/SANDERO II | |
| 1) Изменение тайм-аута автоматического перезакрытия центрального замка(ставлю на 1 минуту). | 1 - BCM/UCH;  2 - T4\_VS\_BCM\_DDT2000\_SW15\_1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock -Configuration;  5 - AUTO\_RELOCK\_TIMEOUT\_CF (min);  6 - Send. |
| 1) Автоматическое закрытие дверей при движении. | 1 - 5 сек на клавишу блока  Либо  1 - BCM/UCH;  2 - T4\_VS\_BCM\_DDT2000\_SW15\_1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock -Configuration;  5 - PLANT\_LOCK\_WITH\_SPEED\_CF (-);  6 - Send. |
|
| 1) Скорость, при которой закроются двери. (При движении). | 1 - BCM/UCH;  2 - T4\_VS\_BCM\_DDT2000\_SW15\_1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock -Configuration;  5 - LWS\_SPEED\_THRESH\_CF (km/h);  6 - Send. |
| 1) Скорость, при которой сработает сигнал открытой двери. | 1 - BCM/UCH;  2 - T4\_VS\_BCM\_DDT2000\_SW15\_1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock -Configuration;  5 - DOOR\_WARNING\_SPEED\_THRESH\_TP (km/h);  6 - Send. |
| 1) Активация режима антикражи  При нажатии кнопки частично отключается открытие по свободным рукам. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. Первое нажатие открывает дверь водителя, второе все остальные. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. | 1 - BCM/UCH;  2 - T4\_VS\_BCM\_DDT2000\_SW15\_1;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock -Configuration;  5 - ANTI\_HIJACK\_CF = true;  6 - Send. |