|  |  |
| --- | --- |
| DDT4ALL(FULL) | |
| БЛОКИ | |
| 1) Вежливый поворотник. | 1 - BCM/UCH;  2 - T4\_VS\_BCM\_DDT2000\_SW13\_5\_5\_5;  3 - Flashers;  4 - Flashers - Configuration  5 - T\_PULSE\_CF (-);  6 - Send. |
| 1) Активация БК. | 1 - Cluster/TDB;  2 - CLUSTER\_x52\_X67\_X79\_X92\_v4.8;  3 - GENERAL CONFIGURATION;  4 - GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1;  5 - Trip\_Computer\_Type = volume/mileage;  6 - ADAC;  7 - Prise en compte des configurations. |
| 1) Активация часов. | 1 - Cluster/TDB;  2 - CLUSTER\_x52\_X67\_X79\_X92\_v4.8;  3 - GENERAL CONFIGURATION;  4 - GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1;  5 - Clock\_Displayed = Clock displayed;  6 - CLOCK;  7 - Prise en compte des configurations. |
| 1) Активация датчика наружной температуры. | 1 - Cluster/TDB;  2 - CLUSTER\_x52\_X67\_X79\_X92\_v4.8;  3 - GENERAL CONFIGURATION;  4 - GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1;  5 - External\_Temperature\_Present = External Temp. Measurement and Display;  6 - T\*C Ext;  7 - Prise en compte des configurations. |
| DDT4ALL Dacia(Duster 1G) | |
| БЛОКИ | |
| БК  1) Сигнал не пристегнутого ремня;  2) Часы;  3) Наружная температура;  4) Бортовой компьютер(показания с бензином);  5) Подсказки переключения передач;  6) Постоянное фоновое освещение(приборная панель). | 1 - Cluster/TDB;  2 - RU CLUSTER;  3 - Выбор;  4 - Запись;  5 - Сохранить. |
| 1) Порог срабатывания датчика давления масла. (Сток 2000 об/мин, ставлю на 800 об/мин). | 1 - Cluster/TDB;  2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5;  3 - GENERAL CONFIGURATION;  4 - Configuration Entretien et Odométrie;  5 - Oil\_Pressure\_Threshold;  6 - Ecriture = 800;  7 - Pression seuil;  8 - Prise En Compte Des Configurations. |
| 1) Калибровка показателей бензобака | 1 - Cluster/TDB;  2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5;  3 - GAUGING;  4 - Calibration affichage;  5 - Ecriture configuration;  6 - Prise en compte des configurations. |
| Заводские показатели  L2\_1 = 7  L2\_2 = 10  L2\_3 = 17  L2\_4 = 24  L2\_5 = 30  L2\_6 = 36  L2\_7 = 40  L2\_8 = 44 |
| Новые показатели  L2\_1 = 6  L2\_2 = 12  L2\_3 = 18  L2\_4 = 24  L2\_5 = 30  L2\_6 = 36  L2\_7 = 42  L2\_8 = 48 |
| 1) Активация режима антикражи  При нажатии кнопки частично отключается открытие по свободным рукам. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. Первое нажатие открывает дверь водителя, второе все остальные. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. | 1 - BCM/UCH;  2 - T4\_VS\_BCM\_DDT2000\_SW13\_5\_5\_5;  3 - Doorlock;  4 - Doorlock - Configuration;  5 - ANTI\_HIJACK\_CF (-) = true;  6 - Send. |