**Инструкция.**

Тest mode для прошивки 9.1.3  
На флешке должен лежать файл mcmtest\_activate\_4medianav.ini.

Данный файлик скачиваем из архива и закидываем в корень флешки.

Набираем комбинацию нажатий на экран (пять последовательных нажатий) и попадаем в режим TEST MODE.

Далее набираем комбинацию для активации нужного режима:

2383 затем 9065 — WinCE  
2383 затем 3748 — Micom Manager

Выход в MICOM:

1. Вводим код 0362 и нажимаем ОК.
2. Все стираем.
3. Вводим код 3748 и нажимаем ОК.

Выход на рабочий стол WinCE:

1. Вводим код 0362 и нажимаем ОК.
2. Все стираем.
3. Вводим код 6971 и нажимаем ОК

Для прошивки 8.0.5

Файл с именем mcmtest\_activate.ini

Коды: 0362, 3748